1. 화학제품 / 제조회사 정보

▸물질명 : 질산(55-70%)(NITRIC ACID (55-70%))

▸동의어/상품명 :

NL-280 ; 질산, 55-70%(NITRIC ACID, 55-70%); 아쿠아 FORTIS(AQUA

FORTIS); 질산수소(HYDROGEN NITRATE); OHSDU461

▸제품용도 : 금속야금, 농질산, 염료, 안료, 초안, TDI

▸제조자 : 휴켐스(주)

555-260 전남 여수시 월내동 7-6번지

Tel No. 061-680-4602/4603, 담당부서 : 생산관리팀

▸공급자 : (주)동양화학

526-811 전남 영암군 신북면 갈곡리 38-71

▸작성부서 : (주)동양화학 생산팀 성동찬 (Tel No.: 061-472-1810)

2. 성분 / 함유량 및 관련 정보

▸성분 : 질산(NITRIC ACID)

-CAS 번호 : 7697-37-2

-유럽연합(EC) 번호(EINECS) : 231-714-2

-퍼센트(%) : 55-70

▸성분 : 물(WATER)

-CAS 번호 : 7732-18-5

-유럽연합(EC) 번호(EINECS) : 231-791-2

-퍼센트(%) : 30-45

3. 유해 / 위험성

▸NFPA 등급(0-4 단계) :  보건=3  화재=0  반응성=0

▸응급상황을 위한 개요

-외관 변화 : 빛에 노출되면 색깔이 짙어짐

-색상 : 무채색에서 노란색까지

-물리적 상태 : 액체

-냄새 : 이상한 악취

-주요한 건강위험성 : 호흡기도 화상, 피부 화상, 눈 화상, 점막 화상

-물리적 위험 : 가연성 물질을 점화할 수 있음.

▸잠재적 건강영향

-흡입

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

-피부 접촉

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

-눈 접촉

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

-섭취

단기간 노출 : 화상

장기간 노출 : 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

▸발암성

미국 산업안전보건청(OSHA) : 아니오

미국 국립독성계획단(NTP) : 아니오

국제 발암성연구소(IARC) : 아니오

4. 응급조치 요령

▸흡입

부작용이 발생하면 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지 않을 경우 인공

호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

▸피부 접촉

오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 즉시

의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고

세탁할 것. 오염된 신발은 파기할 것.

▸눈 접촉

많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의

치료를 받도록 할 것.

▸섭취

-소방서(응급구조) 또는 의사에게 즉시 연락할 것.

-의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것.

-많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 일으키도록 함.

-구토를 하면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추

도록 할 것.

-만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것.

-즉시 의사의 치료를 받을 것.

▸의사에 대한 정보

-흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.

-위 세척 또는 구토를 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처 방법

▸화재 및 폭발 위험

-화재 위험은 무시할 수 있음.

-산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

▸소화제

-입자상 분말 소화약제, 소다회, 물

▸대형 화재

-물을 다량 뿜어 줄 것.

-방호 조치된 장소 또는 안전거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

▸소방

-위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것.

-진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.

-탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.

-입/출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우

진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용

하여 물을 뿜어 용기를 냉각시키고 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책

을 강구할 것.

• 관계인외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하고 타도록 내버려

둘 것.

• 물을 다량 뿜어 줄 것.

• 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.

• 방호 조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

• 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

• 화재를 진화할 수 없거나 용기가 직접 화염에 노출되면 대피할 것.

(대피 반경 : 0.8 Km (1/2 마일))

▸인화점: 자료없음.

6. 누출사고시 대처방법

▸대기중 유출

-물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

-누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로서 처리하도록 수집할 것.

▸토양 유출

-누출된 물질을 깊은 물 웅덩이의 바닥이나 별도로 격리수용 가능한 장소 또는

모래주머니를 쌓은 방벽내에 가두어 둘 것.

-추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

-모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 알칼리성 물질을 추가할 것

(석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

▸수중 유출 : 중화할 것.

▸직업적 유출

-가연성 물질과의 접촉을 피할 것.

-누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것.

-물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

-용기 내부에 물을 넣지 말 것.

▸소량누출 : 물을 다량 뿜어 줄 것.

▸다량 누출

-추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것.

-관계인 외의 접근을 막고 위험지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

-밀폐된 공간에 출입하기 이전에 환기를 할 것.

-기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

▸저장

-현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것.

-액체 및 고체 산화 물질저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함.

-서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.

-잘 환기된 지역에 보관할 것.

-빛과의 접촉을 피할 것.

-혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

▸노출기준(질산, NITRIC ACID)

-산업안전보건법

TWA :  2ppm, 5mg/m3

STEL : 4ppm, 10mg/m3

-OSHA

TWA : 2 ppm (5 mg/m3)

STEL : 4 ppm (10mg/m3) (1993년6월30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

-ACGIH

TWA : 2 ppm

STEL : 4 ppm

-NIOSH

TWA : 2 ppm (5 mg/m3) (권장 TWA 10시간)

STEL : 4 ppm (10 mg/m3)

-DFG MAK

5.2 mg/m3 (2 ml/m3) (피크 한계 분류등급 - I, 편위(excursion) 인자 1)

▸환기

국소배기 또는 공정밀폐환기장치를 설치하고 해당노출기준에 적합한지 확인할 것.

▸눈 보호

-비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을

착용할 것.

-작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상 세척설비(샤워식)를 설치할 것.

▸보호의

적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

▸안전장갑

적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

▸호흡 보호구

-호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필한 제품을 사용할 것.

-다음 호흡용 보호구 및 최대 사용 농도는 미국국립산업안전보건연구소(NIOSH) 및

/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한것임.

25 ppm

송기 마스크(연속 유출입형).

직결식 소형 방독마스크(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

비산화성 흡착제만 허용됨(활성탄이 아님).

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

비산화성 흡착제만 허용됨(활성탄이 아님).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

대피

공기여과식 호흡보호구(이물질에 대하여 보호할 수 있는 정화통).

비산화성 흡착제만 허용됨(활성탄이 아님).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리 화학적 특성

▸물리적 상태 : 액체

▸색    상 : 무채색에서 노란색까지

▸외관변화 : 빛에 노출되면 색깔이 짙어짐

▸냄    새 : 이상한 악취

▸끓 는 점 : 없음

▸어 는 점 : -29 to -4℉ (-34 to -20℃)

▸증 기 압 : 45mmHg @25℃

▸증기밀도 : 없음

▸비중(물=1) : 1.36-1.41

▸물용해도 : 가용성

▸수소이온지수(pH) : 없음

▸휘 발 성 : 100%

▸취기한계 : 없음

▸증 발 율 : 없음

▸물/오일 분산계수 : 없음

10. 안정성 및 반응성

▸반응성 : 상온 / 상압에서 안정함. 물과 접촉하면 발열반응할 수 있음

▸혼합금지물질 : 산, 가연성 물질, 할로 탄소 화합물, 아민, 염기, 산화제, 금속,

할로겐, 금속염, 금속산화물, 환원제, 과산화물, 금속 카바이드,

시안화물

▸위험한 분해 생성물

-열분해생성물 : 질소 산화물

▸중합반응 : 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

▸발암성

-산업안전보건법 : 미규정

▸독성자료

-260mg/㎥/30분 흡입-쥐 LC50

▸국소영향

-부식제 : 흡입, 피부, 눈, 섭취

▸급성독성수준

-고독성 : 흡입

▸노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우

눈 이상, 호흡기계 이상, 피부 질환 및 알레르기

▸생식독성자료 : 독성데이터 있음

12. 환경에 미치는 영향

▸환경독성자료

-어독성 : 2.8ug/L 96시간 LC50 (사망율) 무지개 송어, 도날드슨 송어

-무척추동물 독성 : 16ug/L 48시간 EC50 (부동화) 물벼룩

▸(환경에서의) 변화와 운송

생물 축적 : 17,560ug/L 30시간 BCFD(잔여) 수생 쥐며느리 0.87 ug/L

13. 폐기시 주의 사항

▸적용 규정에 따라 폐기할 것.

▸미국의 폐기물 처리관련 규정

-U.S. EPA 40 CFR 262

• 유해폐기물 번호 : D002

14. 운송에 필요한 정보

▸U.S. DOT(교통부) 49 CFR(연방법령) 172.101.

-적정 선적명 : 질산(NITRIC ACID)

-ID 번호 : UN2031

-위험분류 또는 등급 : 8

-포장등급 : II

-경고표지 부착요구 : 8

-U.S. DOT 49 CFR 172.101 수량 제한

• 여객기나 기차 : 금지됨

• 화물수송기 전용 : 30L

15. 법적 규제현황

▸한국규정

-산업안전보건법 : 작업환경측정물질, 관리대상유해물질, 노출기준설정물질

-유해화학물질관리법 : 유독물

-위험물안전관리법 : 해당없음

▸미국규정

-CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

• 질산(NITRIC ACID) : 1,000 LBS RQ

-SARA 302 규정 (40CFR355.30)

• 질산(NITRIC ACID) : 1,000 LBS TPQ

-SARA 304 규정 (40CFR355.40)

• 질산(NITRIC ACID) : 1000 LBS RQ

-SARA 위험구분, SARA 311/312 규정 (40CFR370.21)

• 급  성 : 네

• 만  성 : 아니오

• 화  재 : 네

• 반응성 : 아니오

• 갑작스런 배출 : 아니오

-SARA 313 규정 (40CFR372.65)

• 질산(NITRIC ACID)

-OSHA 규정(29CFR1910.119)

• 질산(NITRIC ACID) : 500 LBS TQ (중량기준 ≧ 94.5%)

▸유럽연합 규정

-유럽연합(EC) 확정분류

O 산화성물질

C 부식성물질

-위험/유해 기호

O 산화성물질

C 부식성물질

▸국가물품목록 현황

-미국물품목록 (TSCA) : 물품 목록에 있음

-TSCA 12(b) 수출 통지 : 목록에 없음